Installationsguide


Suzuki Trolling Mode






**Inkoppling**

Suzuki Trolling Mode-knappen kopplas in i BCM-kabelhärvan framme vid styrplatsen.




Koppla in Suzuki Trolling Mode-knappen enligt följande:


1. Lossa kontaktstycket med den gröna kabeln i BCM-kabelhärvan.



2. Koppla ihop Suzuki Trolling Mode-knappens kontakt (lila kabel) med den gröna kabeln i BCM-kabelhärvan.




3. Ta bort täckpluggarna på den grå samt den svart/gröna kabeln i BCM-kabelhärvan.



4. Anslut kablarna i steg tre till Suzuki Trolling Mode-knappen:

Svart - Svart/Grön

Grå - Grå



**Installationen är nu klar, notera att motorn måste vara uppe i arbetstemperatur för att Suzuki trolling mode ska fungera.**